**江苏财经职业技术学院**

**视频监控系统维护保养服务采供项目采购文件**

1. **投标邀请**

江苏财经职业技术学院拟对校园视频监控系统维护保养服务采购项目进行询价采购，兹邀请符合资格条件的供应商提交响应文件。

项目概况：江苏财经职业技术学院视频监控系统维护保养服务 采购项目的潜在供应商应自行下载获取采购文件，并于2021年4月30日9时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目名称：江苏财经职业技术学院视频监控系统维护保养服务采购

（二）采购方式：询价

（三）预算金额：48000元（人民币）

（四）最高限价：48000元（人民币）

（五）采购要求：

江苏财经职业技术学院校内（学生宿舍除外）现有公共部分监控点位约260处，主要分部在学校各重要点位，要求对学校公共监控部分的前端显示端，传输端，存储端，后端显示端等主要设备进行定期，不定期维护保养。

（六）合同履行期限：一年，具体日期以成交后甲乙双方签订合同为准。

1. 投标人要求：

（一）本项目只接受单位投标，不接受个人投标、联合体投标。

（二）投标单位的投标文件至少应包含以下材料（所有材料均需加盖红色公章）：

1、营业执照、法人代表身份证、被委托人身份证等复印件及委托函原件；

2、具备市信用办AA级信用报告，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3、报价函；

4、提供淮安市内校园监控系统维修保养类项目达3项（提供合同复印件，原件备查）；

5、监控系统维修保养方案。

（三）询价文件须装订装袋密封，并在密封袋骑缝处加盖公章。

三、获取采购文件

获取采购文件时间：2021年4月25至2021年4月29日，每天上午8：30至11：30，下午14：00至16：30（北京时间，法定节假日除外）；

四、响应文件提交

1、意向供应商将营业执照（加盖单位公章）等相关资格资料在2021年4月29日16：30前以邮件方式发送至635978254@qq.com,邮件应载明报名的项目、报名单位、授权联系人、联系电话、电子邮箱等信息；

2、响应文件提交截止时间：2021年4月30日9点00分（北京时间）；

3、响应文件提交地点：江苏财经职业技术学院保卫处（淮安市高教园区枚乘东路8号）。

五、响应文件开启

（一）开启时间：2021年4月30日9点30分（北京时间）；

（二）开启地点：江苏财经职业技术学院明德楼509室（淮安市高教园区枚乘东路8号）。

六、评审与成交标准

1、评审，询价小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明、同类问题表达不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正，并以书面形式通知供应商。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应由本人签字并附身份证明。

2、成交标准：2-3轮报价，符合条件低价中标。

3、若最低价的供应商不止1家，则最低报价的供应商抽签决定成交人。

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：江苏财经职业技术学院

地址：淮安市高教园区枚乘东路8号

联系方式：0517-83858110

1. 项目联系方式

项目联系人：胡宗保

电话：13861592108

（三）现场勘察咨询

联系人：保卫处 胡宗保 电话：13861592108

1. **采购需求**

一、服务内容

维保内容包含线路维护、报警设备维护、监控软件推护、硬盘录像机设备及其附属设备推护。维保服务内容如下：

1、报警信号线路、视频信号线路、摄像机云台控制线路的检测、故障排除、隐患排查。

2、所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头和网络接头的更换等。

3、监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。

4、双鉴探测器的检测、探测位置调整、探测器的维修及更换、故障排除等。

5、报警主机及其附属设备检测、设备除尘、防区调整、故障排除等。

6、监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。

7、监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。

二、服务标准及要求

（一）定期上门巡检服务

1、每个季度进行一次设备的除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘，之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。

2、根据安防监控系统各部分设备的使用说明，每个季度检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，协助监控主管设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

3、对容易老化的安防监控部件每个季度一次进行全面检查，一旦发现老化现象应及时更换、维修，如视频头、射灯等。

4、对长时间工作的安防监控设备每个月定期维护一次，如监控主机长时间工作会产生较多的热量，一旦其电风扇有故障，会影响排热，以免监控主机工作不正常。

5、对安防监控系统设备的运行情况进行监控，分析运行情况，及时发现并排除故障

6、根据用户的监控报警系统经常出现的情况或者有可能出现的地方及时提出日常维护和日常使用建议。

7、服务后由乙方详细填写维修单。维修单应包括项目名称、故障时间、故障现象、解决时间、维修人、用户意见、用户签字盖章等项。

（二）电话支持服务

对于临时出现的使用、操作或其它非故障的简单问题，投标方应提供电话服务，给予解决问题的解决方案、操作方法及技术指导。

第三部分 商务

一、服务要求

1、故障响应：提供7×24小时响应服务。系统出现警告，不影响系统运行，应在接到故障通知后的4小时内到达现场；出现部分设备损坏，但系统正常运行，应在接到故障通知后的2小时内到达现场；系统故障，无法正常运行，应在接到故障通知后的1小时内到达现场。

2、设备更换：系统所需的配件须常年备货。系统运行中的设备或线路故障在成本支出不大于100元时由维护方负责，对更换超过100元以上价值配件，按不高于市场价格与校方结算。更换配件为全新产品，配件在保质期内由投标方负责更换，产生的费用由投标方负责。

3、切实加强现场管理确保安全生产，在检修保养中发生人身设备及第三者事故，由投标方负责。

二、服务时间：一年

三、付款方式

合同签订后，投标方立即安排人员进场维护，每次服务结束，填好服务单，经采购方签字确认，服务单作为合同款结算的依据。采购方验收合格后，投标方开具江苏省增值税普通发票并达到采购方考核要求后，采购方按季度支付给投标方服务费。

**附件1**

**报 价 函**

致：江苏财经职业技术学院

根据贵方                 项目的采购文件，正式授权下述签字人                  （姓名和职务）代表本单位                 （单位的名称），提交相关报价文件。

 据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按询价文件采购需求报价表，项目总价为 （大写）人民币（¥                      ）。

2.我们承担根据询价文件的规定，完成合同的责任和义务。

3.我们已详细审核全部询价文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4.我们同意在供应商须知规定的报价日期起遵循本询价文件要求，并在供应商须知规定的报价有效期满之前均具有约束力。

 5.同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关的任何数据或资料。

投标单位： （投标单位盖章）

法定代表人(或委托人)：

联系电话：

日期： 年 月 日